РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

___05.11.2014____                                                                           №__147-п_____

Об утверждении Генеральной схемы очистки территории Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района

		

    В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 42-128-4690-88, а также в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района  и охраны окружающей среды

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Генеральную схему очистки территории Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района согласно приложению.
2. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  опубликования на официальном сайте Петровского городского поселения.

Глава администрации
Петровского городского поселения                                                         В.В. Шигарев

Приложение
к постановлению
администрации
Петровского городского поселения
от __________________ № ______

                                                                      
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ПЕТРОВСКОГО ГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ:

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ
3. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ
4.МЕРОПРИЯТИ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ НА ПЕРСПЕКТИВУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Введение

Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост городов, поселков городского типа и сельских поселений приводят к загрязнению окружающей природной среды, ухудшают условия проживания людей, в том числе в сельских поселениях.
Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана схема санитарной очистки территории Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района
Разработчиком схемы санитарной очистки территории Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района является  администрация Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района.
Основанием для разработки схемы санитарной очистки послужили:
1.Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2.Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».
3.Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления».
4. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
5. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»    
 
1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Очистка территорий населенных пунктов - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
	Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов (далее ГСОТ) - проект решения комплекса работ по организации, сбору, удалению, вывозу, обезвреживанию бытовых отходов (с указанием конечного пункта их размещения) и уборке территорий.
	ГСОТ определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, вывоза, обезвреживания, конечного размещения отходов, необходимое количество механизмов, оборудования, инвентаря и в целом объектов системы санитарной очистки, их размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.
	ГСОТ разработана сроком на 5 лет и в соответствии с Правилами санитарного содержания и благоустройства населенных пунктов поселения, утвержденными решением Совета  № 38 от 23.03.2007г.

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ.
–	территории поселения:
На северо-западе граница совпадает с юго-восточной границей сельского поселения Лобцово . Восточная и юго-восточная граница совпадает с границей Тейковского муниципального района . Западная граница совпадает с восточной границей сельского поселения Новоселка. Юго-западная  граница совпадает с северо-восточной границей Гаврилово-Посадского поселения.
–	природно-климатические условия:
–	Климат в Петровском городском поселении умеренно-континентальный с холодной и снежной зимой и умерено жарким летом. Среднегодовая температура +2,7°С. Среднегодовая температура самого холодного месяца (января) -11,8°С, самого теплого (июля) +17,4°С. Абсолютный минимум температуры - 440, абсолютный максимум +38°С. Продолжительность периода вегетации растений со среднесуточной температурой более 10°С - 130 дней, периода со среднесуточной температурой более 0 С - 210 дней, безморозного периода - 130 дней. Средняя годовая сумма осадков 550 мм, в т.ч. за вегетационный период - 300-350 мм. Наиболее дождливый период продолжается с июля по сентябрь (241 мм). Продолжительность солнечного сияния -около 1700 часов. Число дней в году без солнца - 126. Преобладающее направление ветра: зимой - южные и юго-западные, летом - западные и юго-западные. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом - 150 дней. Мощность снежного покрова 35 см. . Грунтовые воды залегают на глубине 8-10 м. Гидрографическая сеть поселения  относится к типу восточно-европейских рек. Русла рек характеризуются малой извилистостью русла, текут в хорошо разработанных долинах. Скорость течения 0,1 м/сек. Для них характерны высокие весенние половодья, низкий уровень воды в период летней межени, и сравнительно низкий устойчивый уровень воды зимой. Реки в основном питаются за счет летних осадков и таяния снегов, доля которых составляет 70-80% в гидрологическом режиме водотоков. И только 20-30% приходится на долю грунтовых вод. Во время разлива водой покрываются большие площади, которые остаются под водой от 6 до 12 дней. Во время наводнения уровень поднимается на 5-6 м, по сравнению с меженным уровнем. В целом уровень воды летом может сильно меняться, в зависимости от количества осадков. Вскрытие рек наступает весной во второй половине апреля и период замерзания - от 12 до 20 ноября. Толщина льда достигает 45 см. В июле вода прогревается до +20 С. Купальный сезон с температурой 17°С и выше длится 30 дней. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые. Общая жесткость колеблется от 0,9 до 5 мг экв/л. На территории поселения протекает река Нерль.
–	Административным центром поселения является пос. Петровский, в состав поселения входят  населенные  пункты: п. Петровский, с. Липовая Роща, д. Нови, д. Путятино , д. Доутрово, д. Малая Уронда,  д. Морозово, д. Шатры, д. Ганшино, с. Крутицы, с. Санково, д. Урусобино, с. Петрово- Городище , с. Костромиха, д. Черницыно, д. Вывозиха, д. Марково, д. Тимерево
–	Петровское городское поселение является относительно благоприятным по состоянию воздушного бассейна, почв, подземных вод. Однако поверхностные воды имеют малую интенсивность самоочищения в связи с небольшим среднегодовым стоком. В подземных водах содержание железа в 5-10 раз превышает норматив. Сохраняются факты нерационального водопользования, нарушения правил содержания и эксплуатации централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. До сих пор ландшафты обезображиваются, а грунтовые и поверхностные воды загрязняются стихийными  свалками.   Основными  загрязнителями  атмосферного воздуха являются выбросы печное отопление частного жилого сектора, транспорт (ориентировочно 887 транспортных единиц техники). Высокие темпы газификации поселения  обеспечат существенное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (например, снижение на 100% эмиссии твердых взвешенных частиц и двуокиси серы). Велика роль в очищении атмосферы и зеленых насаждений, лесных массивов, экосистем с большим разнообразием травянистых растений, кустарников, деревьев. Но состояние зеленых насаждений в населенных пунктах поселения остается неудовлетворительным - стареющие посадки, учащаются случаи вынужденных вырубок.
–	данные по благоустройству населенных пунктов поселения, как объектов очистки:

Показатель	Ед.
изм.	На конец отчетноо  года	На перспективу	Норма накопления  отходов от объектов образова-ния отходов
м /год	Расчетное годовое образова-ние отходов
м3/год	
Численность поселения,   в   т.ч.   по населенным пунктам:
п. Петровский
с. Липовая Роща
д. Нови
д. Доутрово
д. Уронда Малая
д. Вывозиха
д. Ганшино
с. Костромиха
с. Крутицы
д. Морозово
с. Петрово-Городище
д. Путятино
д. Тимерево
д. Черницыно
д. Шатры
с. Санково
д. Урусобино
ИТОГО:	чел.

	

2705
1148
2
11
2
8
1
211
13
317
311
30
12
7
15
36
92
4921						
Численность населения,
проживающего          в домовладениях:
- благоустроенных
- неблагоустроенных
	чел.	

3204
1717						
Численность населения,
проживающих            в неканализованных домовладениях	чел.	

3156						
Этажность застройки
1 -этажные
2-этажные
3-5 этажные	%
чел.	
35/1717
13/646
52/2558						
Лечебно-профилактические учреждения:
- больницы
- поликлиники
- ФАПы	Коек
Число
посеще-
ний в
день	

20
2674
61						
Детские   дошкольные учреждения	мест	146						
Общеобразовательные школы	учащихся	400						
Клубы	мест	3/700						
Предприятия торговли:
- продовольственные
- промтоварные	м2 торго-
вой площаДИ	
581,4
394						
Рынки	м2 торго-
вой площаДИ	600						
Предприятия
общественного
питания	посадоч-ных мест	200						
Гостиницы	мест	-						
Предприятия
бытового
обслуживания	сотруд-ников	21						
Учреждения, управления, административно-хозяйственные  и прочие	сотруд-ников	145						
Общая площадь поселения  и населенных пунктов	км/тыс.м2	847						
Общая протяженность и площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием		-						
Мощность очистных сооружений канализации, обеспеченность жилищного фонда канализацией	%							
Площадь зеленых насаждений общего пользования	га	351						

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ

Норма накопления твердых и жидких  бытовых отходов .

№ п/п	Наименование объекта	Единица измер.	Кол-во единиц	Среднегод. норма, куб.м	Среднегод. потребность, куб.м	
1	2		3	4	5	
						
1.	Население:					
	Многоквартирные дома					
	д. Морозово	чел.	68	1,2	81,6	
	с. Липовая Роща	чел.	840	1,2	1008	
	п. Петровский	чел.	2296	1,2	2755,2	
	Итого:		3204		3844,8	
	Частный сектор	чел.	1717	1,2	2060,4	
	Всего по населению:		4921		5905,2	
						
2.  ;	Бюджетные организации					
	ОГУ"3-ий пожарный отряд	чел.	3	0,0021	2,40	
	МУЗ Гаврилово-Посадская ЦРБ	по факту			12,00	
	Детский сад № 5	по факту			19,20	
	Петровская средняя школа	чел.	264	0,12	31,68	
	МУ «Росток»	по факту			18,00	
	Петровский дом культуры	место	49	0,23	18,10	
	МОУ Липово-Рощинская школа	факт			24,22	
	Итого:				125,60	
3.	Прочие					
	ЗАО "Совхоз"Петровский"	чел.	14	0,3	4,20	
	МУП "Фармация аптека № 40"	по факту			6,00	
	ЗАО"Петровское"	кв.м.	38,6	0,779	30,07	
	филиал"Петровский рынок"	м2	300	0,187	56,10	
	ОСП Тейковский почтамп	чел.	9	0,759	6,83	
	СПК Петрово-Городищи	чел.	4	0,22	0,88	
	Акционерный коммерческий банк	чел.	2	0,759	1,52	
	Курбаналиев Усман Курбаналиев	кв.м.	12	0,779	9,36	
	ОООмИсток-Текс"	чел.	20	0,288	5,76	
	ОАО "ЦентрТелеком"	чел.	1	0,759	0,76	
	Годин А.П.	по факту			1,30	
	ЧП Прохоров	кв.м.	39,43	0,779	30,71	
	Соколова И.П.	кв.м.	16	0,779	12,00	
	ИП Рыжаков	по факту			9,35	
	ООО "Митул"	по факту			18,20	
	Итого:				193,04	
	Всего:				6223,84	

3. Стоимость вывоза с учетом прибыли 1м3 ТБО для населения - 117.5 руб/куб.м.
    Стоимость вывоза с учетом прибыли 1м3 ТБО для организаций -274.47 руб/куб.м.

График вывоза ТБО по д. Морозово на 2015 год

Наименов., кол-во ездок	д. Морозово	
дни недели (с 8-00 до 17-00)
	кол-во ездок	кол-во контейнеров (объем мЗ)	
Понедельник	1	5 (0,6)	
Вторник	-	-	
Среда	1	5 (0,6)	
Четверг	-	-	
Пятница	1	3 (0,6)
	
Суббота	-	-	
Воскресение	-	-	

Сбор , вывоз и утилизация ТБО, а также функционирование систем водоотведения и канализации на территории поселения осуществляет ОАО «УК ЖКХ п. Петровский»

Основные технико-экономические показатели системы санитарной очистки.

Показатели	Ед. измерения	Расчетный объем	Фактический	
Годовые накопления ТБО	м3	5905		
Годовые накопления ЖБО	м3	332		
Вывоз ТБО	м3	5905		
Вывоз ЖБО	м3	332		
Площадь
механизированной
уборки
территорий, в т.ч.:
улицы
дороги
тротуары	м2

	

93750		
Механизированная уборка территорий	м2			

Домовладельцы обязаны:
1) своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт и покраску надворных построек, изгородей;
2) складировать бытовые отходы и мусор в специально оборудованных местах, обеспечить своевременный вывоз бытовых отходов;
3) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, строительных и других материалов на фасадной части прилегающей к домовладению территории;
4) производить регулярную уборку прилегающей  территории домовладения  
5) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, на прилегающей территории;
6) не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или технических жидкостей на прилегающей территории;
2. Запрещается захоронение мусора на территории земельных участков, на которых расположены дома.
        В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть убраны от снега и посыпаны противогололедным материалом в случае гололеда.
При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.
Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую часть улиц и проездов .
Тротуары и проезды придомовых территорий должны быть очищены от снега и наледи. При возникновении наледи, гололеда производится обработка материалом из отсевов дробления или крупнозернистым песком.

Мероприятия	Сметная стоимость	Сроки реализация	

	тыс.руб	источник финансирования	
	
Уборка стихийной  свалки по ул. Октябрьская , с по следующей  посадкой  зеленых насаждений	30	бюджет	август 2015г.	
Приобретение контейнеров в количестве 10 шт.		бюджет	октябрь 2015 г.	
Уборка стихийной  свалки по ул. Сплавная	35	бюджет	август 2015г.	

Существующее состояние и развитие поселения на перспективу.

Петровское городское   поселение  состоит из 18 населенных пунктов с общей численностью 2227 человек.

В последние годы в Петровском городском поселении наблюдалась устойчивая тенденция снижения численности населения.

Прогнозируемый возрастной состав по Петровскому городскому поселению

№ п/п	Наименование возрастной группы	Современное положение
	Вероятный сценарий	Оптимистический 	Инерционный	
			I	II	I	II	I	II	
1	Младше трудоспособного
		19,5	20	20	22	18	16	
2	Старше трудоспособного возраста		22	22	21	20	24	19	
3	Трудоспособный возраст		58,5	58	59	58	57	55	

    Инерционный: (численность населения сокращается из-за низкого естественного прироста, старение населения, сокращения численности вооруженных сил).

   Оптимистический: стабилизируется численность населения, происходит естественный прирост т.е. повышение показателя рождаемости над смертностью.                                                                                                             
Мероприятия программы развития систем коммунальной инфраструктуры по разделу теплоснабжение направлены в первую очередь на экономию потребления энергоресурсов. Социальные результаты: обеспечение надежности и бесперебойности подачи тепловой энергии потребителям, повышение комфортности проживания. Технологические результаты: снижение потерь тепловой энергии, увеличение длительности непрерывной работы, доведение параметров (характеристик) до номинальных, уменьшение затрат на производство 1 Гкал.4. 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ

Снабжением питьевой водой и водоотведением в Петровском  городском поселении осуществляет ОАО «Центр по расчетам за услуги ЖКХ Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области  района".Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Петровского городского поселения на период 2011 – 2020 гг. являются:
1. Обеспечение населения города качественной питьевой водой  в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения города.
2. Рациональное использование водных ресурсов, уменьшение потерь питьевой воды при транспортировке для потребителей.
3. Защита окружающей среды от попадания в нее загрязняющих веществ.
Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы. Услуга «Водоснабжение и водоотведение» должна быть предоставлена всем жителям поселения  в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги. Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на централизованных очистных сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости  более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение и водоотведение» в многоквартирных домах или квартирах может быть установлен дополнительный фильтр.     
4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения Как  уже описано  выше, на территории Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области  района  услугу по  водоснабжению  и водоотведению оказывает ОАО «Центр по расчетам за услуги ЖКХ Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области  района".  

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование водозабора
	Тип
	Расстоя-ние от города 	Протяжен-ность водопровод-ных сетей, м	
	Средняя производительность, тыс.куб./год
	Количество воды	
Водозабор п. Петровский	подземный	-	18,4	151,1		
Арт. скважина п. Петровский 				151,1	Не существует нормам по содержанию железа 	
Водозабор с. Липовая Роща 	подземный	2,5	4,5	394,2		
Арт. скважина 24 с. Липовая Роща 				87,9		
Арт. скважина 22 с. Липовая Роща 				87,9		
Арт. скважина 20 с. Липовая Роща 				87,9		
Очистные сооружения 				263,7		
Станция 2-го подъема				394,2		
Водозабор д. Морозово			3,5	8,6		
Артскважина д. Морозово	подземный	-		8,6		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Название канализационной насосной станции	
	Производительность КНС, тыс.м3/год	
	Суточная нагрузка на систему водоотведения, тыс.м3	
	Протяженность сетей, км
	
С. Липовая Роща 	-	0,130	5,5	
КНС,с. Липовая Роща	72,7	-	-	
Очистные сооружения 	127,8	-	-	
П. Петровский 	-	0,284	7,0	
Д. Морозово	-	0,016	1,5	

	БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п	
	Показатели производственной деятельности	
	2010г. факт тыс.м3	
	2011г. факт тыс.м3	
	2012г. прогноз тыс.м3	
	2013г. прогноз тыс.м3	
	2014г. прогноз тыс.м3	
	2015г. прогноз тыс.м3
	
ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
	Подъем воды		355,8	215,4	253,2	349,4	290,6	290,6	
1	Реализация, в том числе:		192,6	167,6	173,3	231,2	231,2	272,5	
1.1		население
	172,3	143,2	157,7	209,5	209,5	251,4	
1.2	Организации финансируемые из бюджета		0,4	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	
1.3	Муниципальные учреждения		7,4	9,0	6,0	10,8	10,8	10,8	
1.4	Прочие потребители		8,1	12,0	1,5	2,7	2,7	2,7	
1.5	Технические нужды (котельные)		3,5	3,0	8,0	7,4	7,4	7,4	
2	Собственные нужды (промывка сетей и оборудования)	0,01	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
3	Потери при транспортировке		163,9	47,2	79,3	117,6	58,8	17,5	
ВОДООТВЕДЕНИЕ
	
	Прием стоков	224,6	159,7	156,2	217,6	217,6	258,7	
1	Реализация, в том числе:		224,6	159,7	156,2	217,6	217,6	258,7	
1.1	Население		187,8	149,4	148,6	205,6	205,6	246,7	
1.2	Население (ТСЖ, подвоз)		-	-	-	-	-	-	
1.3	Организации, финансируемые из бюджета		0,4	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	
1.4	Муниципальные учреждения		34,7	8,1	4,9	9,5	9,5	9,5	
1.5	Прочие потребители		1,7	1,8	2,6	2,3	2,3	2,3	
1.6	Технические нужды (котельные)		-	-	-	-	-	-	
2	Собственные нужды (промывка сетей)		-	-	-	-	-	-	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
 
  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Большая проблема с обеспечением питьевой водой на территории Петровского городского поселения заключается в следующем: техническое состояние эксплуатируемых систем водоснабжения  находится в основном в неудовлетворительном состоянии, а зачастую и в аварийном. Артезианские скважины, находящиеся на водозаборе, и их  инженерные коммуникации работают со сверхнормативным сроком службы. Оборудование  морально и физически устарело и износилось.

Имеется водоочистная станция обезжелезивания. Фильтры находятся в эксплуатации с 1965 г. И практически вышли из строя. Здание станции обезжелезивания находится в ветхом состоянии. Вода не соответствует санпин 2.1.4.1074-01 по мутности, окисляемости и общей жесткости.

 Практически не уделяется должное внимание к расширению использования подземных вод в связи с необходимостью обеспечения резервного водоснабжения на случай предполагаемых чрезвычайных ситуаций.
Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из подземных источников являются:
- отсутствие геологоразведовательных сведений о подземных водах. 
 -отсутствие решения  по выбору схем и системы водоснабжения  из имеющихся вариантов.
- вода не соответствует  требованиям санпин 2.1.4.1074-01.
Также есть еще и другие немаловажные факторы, которые не способствуют улучшению проблемы удовлетворительного водоснабжения в городском поселении:
· отсутствие необходимых инвестиций на восстановление, ремонт и ввод новых мощностей;
· для проведения полных анализов воды необходимо приобретение нового современного оборудования, а также подготовка высококвалифицированных эксплуатационных кадров.
Качество подаваемой воды в городском поселении зависит не только от правильной технологической схемы очистки и требуемых режимов эксплуатации очистных сооружений, но и от стабильности работ и технического состояния системы подачи и распределения воды и других составляющих систем. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ  в городском поселении является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.
Количество сетей со сверхнормативным сроком службы на 01.01.2012 г. Составляет по водопроводным сетям 80%.
Недостаточное бюджетное финансирование приводит к недостаточному техническому обслуживанию и низкому объему выполняемых ремонтных работ и как следствие приводит  к большому физическому износу сетей и к высокой аварийности и увеличению ее непроизводственных потерь.

Изложены основные проблемы:

     Водозаборы:
Дефиците производственной мощности – необходимо восстановление имеющихся скважин на водозаборе.
Отсутствие наблюдательной сети скважин – требуется установка автоматики (станция управления и защиты)
3.  Питьевая   вода в ряде параметров не соответствует санпин 2.1.4.1074-01

     Очистные сооружения:
1.  Дефицит производственной мощности – требуется установка очистных сооружений (обезжелезивание и озонирования).

     Водопроводные сети:
Высокий уровень потерь в сетях – высокий износ сетей – 70%;
2.  Протяженность сетей, срочно нуждающихся в замене – 9,8 км;

     Очистные сооружения канализации:
1.  Низкое качество очистки сточных вод- требуется Реконструкция и кап. Ремонт очистных сооружений в полном объеме. (не соответствует действующим нормативам);

     Канализационные сети:
Высокий уровень засоров в сетях за счет износа сетей и разрушение колодцев   требуют капитального ремонта, 30  колодцев очистки и восстановления;
Высокий износ систем водоотведения 75%;

3. Протяженность сетей, нуждающихся в замене – 8  км. 

Сбор, удаление и  размещение отходов

Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от уборки жилых помещений и административных зданий и объектов социальной сферы (почтовое отделение, фельдшерско-акушерские пункты, школа, библиотека, магазин) должен производиться в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках.

Контейнерные площадки, предназначенные для сбора и хранения твердых бытовых отходов, должны размещаться в установленном порядке. Исполнение и контроль за сбором твердых бытовых отходов, в том числе по обращению с отходами 1-2 класса опасности возложены:

-по населенным пунктам,  на управляющие компании;

-по объектам культурно – бытового назначения (библиотеки, школы, детские сады, фельдшерско-акушерский пункты, отделения связи,)  на руководителей;

-объектам торговли  на владельцев магазинов.

Отходы, находящиеся на площадках временного хранения, могут создавать мгновенные, краткосрочные и долгосрочные проблемы как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Ликвидация ошибок, допущенных ранее, обходится, как правило, значительно дороже, чем разработка и принятие профилактических мер. Поэтому важно провести оценку возможных неблагоприятных последствий на всех этапах процесса обращения с отходами в сельском поселении.

Выделяются следующие этапы обращения с отходами:
образование (жилые и административные здания, школа, магазины, почтовое отделение, библиотека, фельдшерско-акушерские пункты);
сбор (транспортировка отходов к местам накопления отходов – контейнерным площадкам);
обезвреживание (производится обеззараживание медицинских отходов, образующихся в фельдшерско-акушерских пунктах);
транспортировка (в сельском поселении осуществляется силами ООО  «Центр по расчета с населением», от специально оборудованных контейнерных площадок, до места захоронения отходов и до предприятия-переработчика отходов, имеющих соответствующие лицензии);
размещение (включает в себя понятие «хранение» и «захоронение», на территории поселения планируется осуществлять только хранение отходов от момента их сбора до момента вывоза).

Твердые бытовые отходы

 	Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в поселении, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта  (твердые бытовые отходы, далее - ТБО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различны виды  упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т.д.

Норма накопления ТБО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере,  зависит от местных условий.

На общее накопление ТБО влияют разнообразные факторы, основными из них являются:
степень благоустройства зданий;
вид топлива при местном отоплении;
наличие промышленных предприятий, предприятий общественного питания и торговли;
климатические условия.

При определении количества ТБО следует учитывать возможность образования их во всех источниках.

Нормы накопления отходов принято подразделять на дифференцированные (индивидуальные) по месту их образования.  

Общие нормы накопления принимаются из расчета количества спецмашин, оборудования и инвентаря для сбора и удаления отходов.

                                                                            Таблица 3

№ п/п	Источник образования отходов	Среднегодовая норма образования и накопления	Предлагаемая норма образования и накопления	
		кг	куб. м	кг	куб. м	
1	Общая норма накопления ТБО по благоустроенным жилым домам, с населением до 100 тыс.чел.	
250	
	250	0,2 на 1 жителя	100	0,2	
2	Учреждение (почтовое отделение, административно-финансовые учреждения, библиотека)	40-70	0,2-0,3	40	0,2	
3	Школа	24 на 1 учащегося	0,12	24	0,12	
4	Продовольственный магазин	250 на 1 кв. м площади	0,46 на 1 кв. м площади	56 на 1 кв. м площади	0,20 на 1 кв. м площади	
5	Промтоварный магазин	200 на 1 кв. м площади	0,15 на 1 кв. м площади			
6	Фельдшерско-аккушерские пункты, больница	0,12 на 1 посещение	0,007 на 1 посещение	0,06 на 1 посещение	0.002 на 1 посещение	

*в поселении, как правило, в одной торговой точке производится реализация продукции продовольственной и промтоварной группы товаров, с выделением картонной и полиэтиленовой упаковки, в связи с чем возможно сокращение образования отходов от реализации продовольственной и не продовольственной группы товаров на 25%, что составит56 кгна1 кв. м. торговой площади, а плотность отходов можно принять усредненной -0,2 куб. м. на1 кв. м. торговой площади;

 ** в офисе врача общей практики производится осмотр и консультация пациентов, делаются назначения, в фельдшерско-акушерских пунктах - инъекции, перевязки и другие медицинские манипуляции, объем оказываемых услуг в сельском поселении значительно отличается от медицинских услуг, оказываемых в районных центрах и городах, в связи с чем, предлагается уменьшить норматив образования отходов на 50% (60 кг. на 1 посещение), а плотность отходов, равной плотности отходов, образующихся в учреждениях (0,2 куб. м. на 1 посещение).

Для того чтобы рекомендуемые нормы накопления приобрели законность, их требуется утвердить органами местного самоуправления, этому должны предшествовать соответствующие замеры, учет, контроль за количественным и качественным составом образующихся отходов, т.е., утвержденные нормативы должны быть обоснованными.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется силами ООО «Центр по расчетам за услуги ЖКХ Гаврилово-Посадского района Ивановской области» .  Периодичность вывоза  твердых бытовых отходов будет определяться согласно разрабатываемому графику не реже 1 раза в 3-5 дней.

 Частота обработки металлических контейнеров определяется согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». В летний период  необходимо промывать при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, при «сменяемой»  после каждого опорожнения.

Отходы 1-2 класса опасности.

На территории поселения могут быть образованы не только  ТБО или отходы, являющиеся ВМР, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания. С целью недопущения загрязнения отходами 1 класса  окружающей среды администрация Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района разработала муниципальную целевую программу «Организация сбора, хранения и транспортировки ртутьсодержащих отходов населения в сельском поселении Корзуново Печенгского района на 2012-2013 годы». Программа утверждена Постановлением Главы Администрации №88 от 13.10.2011 года.  Для этих целей определены места сбора ртутьсодержащих ламп и приборов, будет выделено специальное помещение для временного хранения в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», где будет  установлен металлический герметичный контейнер.  В помещении должен быть водонепроницаемый пол,  герметичные перегородки, обособленный вентканал. 

С целью недопущения размещения на свалке запрещенных видов отходов, следует согласовать с территориальным Управлением Роспотребнадзора и организацией, эксплуатирующей объект захоронения отходов перечень, отходов, подлежащих к размещению на свалке.

Виды отходов, не подлежащие к размещению на свалке должны передаваться с целью использования или обезвреживания предприятиям-потребителям, имеющим соответствующий вид лицензии.

Примерное количество образующихся отходов приведено в Таблице.

                                                                                                          Таблица 
 
№ п/п	Наименование отхода	Норматив образования	Обоснование для образования	Количество образующихся отходов тонн	
1	Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак			0,010	
2	Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)	210-225 кг на 1 чел./год	330	74,250	
3	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	
	40-70кг

на 1чел/год	20	1.400	
4	Отходы (мусор) от уборки территории  и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами	
	250 кг на 1м²
торговой
площади	Всего 1магазин с торговой площадью 200,1 кв.м.

	50,025
	
5	Отходы (мусор) от уборки территории  и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами	200 кг на 1м²
торговой
площади
	Всего 1магазин с торговой площадью
70 кв.м.
	14,00
	
6	Отходы (мусор) от уборки территории  и помещений учебно-воспитательных учреждений	
	24 кгна 1 учащегося	140 учащихся	
	3,360
	
7	Полиэтиленовая тара поврежденная			0,250	
8	Отходы полиэтилена в виде пленки			0,025	
9	Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп)				0,300	
10	Лом черных металлов несортированный			1,000	
11	Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак				0,100	
12	Отходы упаковочного картона незагрязненные				0,250	

* прогнозируемые данные.

В таблице  приведен примерный перечень отходов, образование которых возможно на территории городского поселения.
                                                                                                                                                               Таблица 
№ п/п	Наименование отхода	Код по ФККО	Класс опасности	Планируемый объем образования отходов, тонн	Место размещения отхода
	
1	Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак	3533010013011	1	0,010	
	Вывоз 1 раз/год
	
2	Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)	
	9110010001004	2	74,250	
	Вывоз на свалку
	
3	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	91200401004	
	4	1,400	Вывоз на свалку

4	Отходы (мусор) от уборки территории  и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами	
	9120110001005	5	50,025	
	Вывоз на свалку
	
5	Отходы (мусор) от уборки территории  и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами	9120120001005	5	14,00	
	Вывоз на свалку
	
6	Отходы (мусор) от уборки территории  и помещений учебно-воспитательных учреждений	9120130001005		5	3,360	
	Вывоз на свалку
	
7	Полиэтиленовая тара поврежденная	5710290313995	5	0,250	
	Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии
	
8	Отходы полиэтилена в виде пленки	5710290201995	5	0,250	
	Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии
	
9	Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп)	
	3140080201995	5	0,300	Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии
	
	Лом черных металлов несортированный	
	3513010001995	5	1,000	Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии

	
Финансирование мероприятий по санитарной очистке

             Ежегодно в бюджете  поселения предусмотрено финансирование средств на благоустройство и санитарную очистку территории поселения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ.

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ.

3. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»  от 24.06.98 г. № 89-ФЗ.

4. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01 г. № 128-ФЗ.

5.СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

6.СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

7.СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

8. Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утв. постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152.

9. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления. Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходам при Минэкономики и Минприроды Росси, М.,1996 г.

10. Федеральный классификационный каталог отходов (утв. приказом МПР РФ от 2 декабря2002 г. № 786) (с изменениями от 30 июля2003 г.)

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», М., 2003г.

12. СНиП 2.01.01-99* «Строительная климатология», М., 2000г.